====================================================================================
Conex v.18.65.00 BD ORACE
====================================================================================
. Mantém as características da v.18.64.00 


ALTERAÇÃO:
- Em Carga Automática de Digitais, não deixar esta carga como pendente mas finalizar a carga da digital cuja tentativa de carga retornou erro genérico pelo equipamento.  


IMPLEMENTAÇÃO :

- Novo comando 63 , CP_NB.ACAO = L  : Coleta de Lista das matriculas das digitais presentes no Equipamento Codin, que serão armazenadas em tabela DIGCOR. 
- Novo comando 63 , CP_NB.ACAO = Q :  Coleta da Quantidade de digitais(usuários) presentes no Eqpto 
OBS: resposta dos comandos 63:  CP_BN.EPN3: 4 2 ddmmyyhhmiss nnnnnn, onde:
ddmmyyhhmiss = dia mês ano hora minuto segundo
nnnnnn = quantidade com 6 dígitos

- Em Comando Carga de Digitais tanto Manual quanto Automática, caso o equipamento devolva erro, será gravado em DIGLOAD001. Em caso de erro, não haverá reenvio de carga.
Possíveis valores  de erros em REPDIGLOAD001.NERRO:
0  - NÃO ENCONTRADO A TEMPLATE EM BASE DE DADOS
1  - ERRO GENERICO
2  - LEITOR CHEIO
3  - RECEBIDO APENAS MATRÍCULA, NENHUM TEMPLATE
4  - RESERVADO PARA ACESSO
5  - RESERVADO PARA ACESSO
6  - AGUARDANDO DEDO ALTERNATIVO, PARA EQUIPAMENTO COM CARGA PARCIAL
7  - MATRÍCULA BCD INVÁLIDA, CONTÉM LETRAS (A~F) OU ESTÁ ZERADA
8  - MATRÍCULA NÃO CADASTRADA NO REP
9  - TAG FIM DE LISTA, CONFIRMA QUE TERMINOU DE ENVIAR OS LOGS DE ERRO
10 - LISTA VAZIA OU ERRO NO ARQUIVO INTERNO DO EQUIPAMENTO
11 - TEMPLATE TITULAR OU ALTERNATIVO ZERADO
12 - PARAMETROS INVALIDOS (ERRO PROTOCOLO EQUIPAMENTO X LEITOR)
13 - FALHA DE MINUCIA
14 - TAMANHO DO CAMPO OU NOME DO CAMPO INVALIDO (ERRO PROTOCOLO EQUIPAMENTO X LEITOR)
15 - BASE DE DADOS NÃO ENCONTRADA (ERRO PROTOCOLO EQUIPAMENTO X LEITOR)
16 - TEMPLATE JÁ CADASTRADO
17 - ID NÃO EXISTE NA BASE DO LEITOR OU JÁ ESTÁ EM USO (ERRO PROTOCOLO EQUIPAMENTO X LEITOR)
18 - ID NÃO EXISTE NA BASE (ERRO PROTOCOLO EQUIPAMENTO X LEITOR)
19 - OS TEMPLATES SÃO IGUAIS
20 - LEITOR OCUPADO TENTE NOVAMENTE
21 - ESCEDEU A QUANTIDADE DE TEMPLATE POR USUARIO (ERRO PROTOCOLO EQUIPAMENTO X LEITOR)
22 - JÁ ESTÁ EM USO (ERRO PROTOCOLO EQUIPAMENTO X LEITOR)
23 - TIMEOUT DE COMUNICAÇÃO
24 - FORMATO DO TEMPLATE NÃO SUPORTADO (ISO, SAGEM, SUPREMA, CORROMPIDO)
99 - ERRO NÃO PREVISTO NESTA TABELA

- Em cadastro de digital OP1 e OP1/OP4 haverá armazenamento do Score na tabela de digital correspondente (CONTDIG_SAGEM ou CONTDIG_TSI1) nos campos NUM_DEDO_PAD e NUM_DEDO_ALT



ALTERAÇÃO EM BASE DE DADOS

- Nova tabela DIGCOR
- Tabela DIGLOAD001.NERRO  char(2)
- Nova stored procedure GrvListaMat.sql - sqlgrava_ListaMat()
- Nova stored procedure InfoErroDig.sql - sqlInfo_ErroListaDig()
- Alteração em CONTDIG_SAGEM e CONTDIG_TSI1 nos campos NUM_DEDO_PAD char(3) e NUM_DEDO_ALT char(3)





====================================================================================
Procedimentos atualização de Conex v.18.64.00  	para    Conex v.18.65.00
====================================================================================

1) PARAR  Conex

2) Descompactar AtuBD186500.zip no local onde estao os scripts da BD.

2.1) Como usuário TELEMAT, executar na BD o script de atualização:
- Atu1.sql 

2.2) Como usuário TELEMAT, executar na BD o script de atualização:
- Atu2.sql 


3) Descompactar ConexV186500.zip no local onde está localizado o Conex (c:\acesso)
Obs: Esta descompactacao atualizará:
-  o Conex (ConexO11_18.65.00.exe)

4) atualizar chave CONEX=ConexO<X>_18.65.00.exe do arquivo PARAM.TXT, 
onde <X> representa a versão do Oracle Client ( 32 bits para 11g, 12c, 18c, 19c ou 21c )



