====================================================================================
Conex v.38.03.00  
====================================================================================
. Mantém as características da v.38.02.00 



 CORREÇÃO:
- Alguns comandos não estavam preparados para resposta de NaoImplementado
- Correção  na validação de Ponto/Acesso via ConexRep, quando pontos offline. Esta melhoria deve estar acompanhada com ConexRep a partir da versão  V.07.02.00. 
Criação de trigger de nova tabela OFFREPPONTO que deverá ser criada e ConexRep.
- Verificação de Inválido Situação quando passagem de cartão smartcard com validação de Matricula+NumeroSerial em caso de provisório com situação Inválida.
- Correção da não Carga/Exclusão automática de digitais quando iniciado o Conex e o equipamento não respondia ao comando inicial (0x2E)



ALTERAÇÃO:
- Tamanho de chave de LOCALFILE de PARAM.TXT poderá comportar até  150 caracteres 
- Tratamento de reenvio ou não em carga automática de Palmvein, dependendo da resposta do equipamento.



IMPLEMENTAÇÃO:
- Ser configurável porta de comunicação de Equipamentos com Conex Acesso  através da chave PORTAACESSO em  PARAM.TXT. Caso omitido será assumido a porta padrão 1365.
- Nos novos equipamentos com leitora digital (MicrodimArms), o armazenamento das digitais quando carga de digitais será feita após termino do comando de carga. 
Após recepção total, o equipamento poderá enviar as matrículas cujas digitais não foram armazenadas na leitora. Em Base de Dados, essas matriculas serão armazenadas em DIGLOAD002
- Tratamento para respostas de comando quando CODIN OCUPADO (equipamento poderá .enviar esta nova resposta se estiver em processo de armazenamento de digitais)
- De CMB:
. Com. Carga Lista Supervisores : será efetuado através do comando  46 (Carga Lista Senhas)
. Com. Reset PresençaSupervisor : será efectuado através do comando 50 (Finalização atualização forçada)
. Novo código acesso de Bloqueio DAM00.CODAC = 62 indicando bloqueio por Ausência de Supervisor
- Em validação múltipla, Conex já informa se as leitoras (E/S) são diferentes para cada acesso múltiplo, 
e é decisão do equipamento (dependendo do aplicativo) se ignorará ou não a informação. Em DAM00.POSIC será gravado o sentido (E/S) do primeiro acesso múltiplo.




ALTERAÇÃO BANCO DADOS:
- Nova tabela OFFREPPONTO (criada pelo CONEXREP a partir de V.07.02.00) , para criação da trigger trgOffRepPto()
- nova trigger para tabela OFFREPPONTO : TRIGOFFREPPTO.SQL - trgOffRepPto()
.Nova tabela DIGLOAD002 :tabela de digitais rejeitadas pelo equipamento apos carga de digitais/palmvein

.Novo script G3G5_ConsAceUsu2.sql - sqlconG3G5_ace_usuario2()
.Novo script DigRejeit.sql - sqldig_rejeit()
.Novo script RespAutoPalmv.sql - sqlresp_autopalmv()
.Novo script FimPalmv.sql - sqlfim_LdigPalmv()
.Novo script G3G5Prep2_Palmv.sql - G3G5_prep2_Palmv() 
.Novo script G3G5PREP2_SAGEM.sql - G3G5_PREP_TSI1() 
.Novo script G3G5Prep2_Tsi1.sql - G3G5_prep2_Palmv() 
.Novo script Trata2_palmv.sql - trata2_palmv()
.Novo script G3G5_P_Gerdigital3.sql - G3G5_P_GERDIGITAL3()
.DAM00.CODAC = 62 : BLOQUEIO por ausência de Supervisor





====================================================================================
Procedimentos atualização de Conex v.38.02.00 	para    Conex v.38.03.00
====================================================================================

1) PARAR  Conex


2) Descompactar AtuBD380300.zip no local onde estao os scripts da BD.

2.1) Como usuário TELEMAT, executar na BD o script de atualização:
- Atu1.sql 


2.2) Como usuário USUTCP01  executar na BD o script de atualização:
- Atu2.sql 

2.3) Como usuário CAUSU  executar na BD o script de atualização:
- Atu3.sql 



3) Descompactar ConexV380300.zip no local onde está localizado o Conex (c:\acesso)
Obs: Esta descompactacao atualizará:
-  o Conex (ConexTAOxx_38.03.00.exe)


4) atualizar chave CONEX=ConexTAO<X>_38.03.00.exe do arquivo PARAM.TXT, 
onde <X> representa a versão do Oracle Client ( 10g ou 11g ou 12c)







