====================================================================================
Conex v.18.22.00
====================================================================================
. Mantém as características da v.18.16.22

1) IMPLEMENTACOES: 
-  Novos comandos de Carga, Exclusão e Status de Lista Benefício em Codin Portátil.
Lista Benefício é arquivo texto, onde cada linha representa matrícula (12 dígitos) e créditos (2 dígitos).
Com.71 - carga lista Beneficio
Com.93 - Exclusão lista Beneficio
Com.97 - Status lista Beneficio
A validação de créditos do Benefício feito pelo Codin Portátil será sempre baseado na qtde  de créditos
armazenados  na memória do equipamento, e não em Online via Base de Dados.

- CONEX poderá receber em Online informações de novos documentos (cpf, renavam, passaporte,) e numero serial do cartao BDCC
Obs1: necessita do aplicativo Helperns.exe para decriptografia BDCC
Obs2: esta implementacao não interfere no funcionamento dos firmwares já homologados

- novo parametro em PARAM.TXT, TEMPOPORTAT que indica tempo em segundos (2 a 60) q é o tempo maximo para que não haja queda de 
conexão de codin se dentro deste período houver nova tentativa de conexão do mesmo endereco físico.Se omitido esta chave, será 
considerado valor default de 2 segundos.

- novo parametro em PARAM.TXT. LOCALFILE que indica o local (path) onde estarão as listas para os comandos de carga. 
Se omitido, será considerado o local da pasta Conex.
Obs1: em valor de Localfile não podera ter espaço, o caracter '\' deverá ser duplicado ('\\') e deverá ser finalizado com '\\'
Exemplo: c:\\path\\subpath\\

- validação de acesso Online atraves de valor de Número Passaporte gravado em cartao smartcard (portaria 65). 
Não há carga de Listas (branca, visitante, senha, etc) relativos a num.passaporte
Não está preparado para cartão Provisorio.

- quando EQUIPAMENTO informa Num.Serial ou CPF, será gravado em DAM00 o ICARD correspondente ao CPF ou Num.Serial ou Num.Passaporte
e o tipo do documento estará descrito em DAM00.TIPODOC. Caso seja validação por Icard, DAM00.TIPODOC = '00' , 
e validação por Num.Serial, DAM00.TIPODOC = '01'


2) CORRECAO:
- corrigido o grande uso de CPU e memória qdo.carga de listas/firmware/aplicativo

3) ALTERACAO:
- temporariamente não se faz mais o uso da tab. DSPMENS e SISINFO.
A aplicação .exe não grava log de mensagens em nenhuma tabela, porém a aplicação _MENS.EXE armazenará as 
informações da aplicação em arquivo de mensagens.
- Necessita da aplicação HELPERNS.EXE para cartões BDCC
 

4) Modificações em BD:
- Nova tabela DAM99 (armazena somente logs de passagem/bloqueio de cartoes BDCC com Icard + outro documento)
- Nova tabela BDCC_CRACHA
- alteracao em tabela DAM00 : novo campo TIPODOC especificando tipo de documento
- alteracao em tabela CONTCPF: novos campos REAL e TIPODOC

- novo script grvbloc99_tcp.sql - sqlbloco_col_dam99_tcp()
- novo script ConsBDCC.sql - sqlcon_BDCC()
- novo script grvbloc0_tcp1.sql - sqlbloco_col_dam00_tcp1()
- novo script grvbloc1_tcp1.sql - sqlbloco_col_dam01_tcp1()
- novo script grvbloc2_tcp1.sql - sqlbloco_col_dam02_tcp1()
- novo script ConsCPF2.sql - sqlcon_CPF2()





====================================================================================
Procedimentos atualização de Conex v.18.16.22 	para    Conex v.18.22.00
====================================================================================

1) PARAR o Conex, Gerenciador de Atualizacao Smartcard


2) Descompactar AtuBD182200.zip no local onde estao os scripts da BD.
2.1) Como usuário TELEMAT, executar na BD o script de atualização:
- ATU1.sql 
2.2) Como usuário USUTCP01, executar na BD o script de atualização:
- ATU2.sql 
Obs: nos scripts de atualização não está direcionado o nome do serviço nas conexoes 
com a Base de Dados.

3) Descompactar ConexV182200.zip no local onde está localizado o Conex (c:\acesso)
Obs: Esta descompactacao atualizará:
-  o Conex (ConexTAOxx_18.22.00.exe)


4) atualizar chave CONEX=ConexTAOxx_18.22.00.exe do arquivo PARAM.TXT, 
onde <X> representa a versão do Oracle Client ( 10g ou 11g)

